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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 16 марта 2026 г. N 9

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СТРУКТУРЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
ДАННЫХ В СОСТАВЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
ЯО от 24.07.2026 N 27)
	



В целях реализации задач по созданию цифровой вертикали строительной отрасли, в связи с необходимостью использования единых форматов размещения правил землепользования и застройки муниципальных образований Ярославской области в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ярославской области, в соответствии с пунктом 5.13 раздела 5 Положения о государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ярославской области, утвержденного постановлением Правительства Ярославской области от 28.07.2021 N 504-п "О вводе в эксплуатацию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ярославской области",

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые требования, предъявляемые к структуре пространственных данных, передаваемых в составе правил землепользования и застройки муниципальных образований Ярославской области для размещения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ярославской области.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Председателя Правительства Ярославской области - министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Баланцева А.С.

3. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Заместитель Председателя
Правительства
Ярославской области -
министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Ярославской области
А.С.БАЛАНЦЕВ





Утверждены
приказом
министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Ярославской области
от 16.03.2026 N 9

[bookmark: P46]ТРЕБОВАНИЯ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СТРУКТУРЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ,
ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОСТАВЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
ЯО от 24.07.2026 N 27)
	



I. Требования к составу векторной модели правил
землепользования и застройки муниципальных
образований Ярославской области

Графическая часть правил землепользования и застройки муниципальных образований Ярославской области (далее - ПЗЗ), передаваемых в электронном виде для размещения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ярославской области, должна состоять из набора геоинформационных слоев (векторная модель) в одном из форматов Shapefile (SHP), MID/MIF, GML, содержащих координатное описание характерных точек границ целевых объектов, представленных в виде линий (ломаных линий) либо замкнутых контуров (полигонов/мультиполигонов), и их атрибутивное описание.
Векторная модель ПЗЗ должна быть представлена в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-76 (1, 2 зоны)). Значения координат в числовом формате должны быть округлены до двух знаков после запятой.
Геоинформационные слои представляются в виде набора одноименных файлов, имеющих разные расширения, исходя из требований к формату представления (таблица 1).

[bookmark: P64]Таблица 1

Файлы векторной модели ПЗЗ

	N
п/п
	Расширение
	Описание
	Наличие файла векторной модели в ПЗЗ

	1
	2
	3
	4

	1. Формат Shapefile (SHP)

	1.1
	SHP
	основной файл, содержит информацию о геометрических объектах
	О

	1.2
	SHX
	файл связи между файлами DBF и SHP
	О

	1.3
	DBF
	файл атрибутивных данных (таблица атрибутов)
	О

	1.4
	PRJ
	файл проекции, содержит описание системы координат
	Н

	1.5
	SBN
	файл пространственных индексов, ускоряет операции над геометрическими объектами, формируется автоматически и может быть удален без потерь данных
	Н

	1.6
	SBX
	файл пространственных индексов, ускоряет операции над геометрическими объектами, формируется автоматически и может быть удален без потерь данных
	Н

	1.7
	AIN
	индексный файл атрибутивной таблицы, формируется автоматически и может быть удален без потерь данных
	Н

	1.8
	AIH
	индексный файл атрибутивной таблицы, формируется автоматически и может быть удален без потерь данных
	Н

	2. Формат MID/MIF

	2.1
	MIF
	основной файл, содержит информацию о геометрических объектах
	О

	2.2
	MID
	файл атрибутивных данных (таблица атрибутов)
	О

	3. Формат GML

	
	GML
	основной файл, содержит информацию об атрибутах и геометриях (координатах) объектов набора классов
	О



Список используемых сокращений

Н - необязательный файл
О - обязательный файл
У - условно обязательный файл (обязателен при выполнении условия)

В состав векторной модели ПЗЗ, передаваемой для загрузки в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Ярославской области в электронном виде, должны быть включены следующие наборы пространственных данных (слои):

Таблица 2

Состав векторной модели ПЗЗ

	N
п/п
	Пространственные данные
	Имя класса
	Наличие файла векторной модели в ПЗЗ
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Границы территориальных зон
	pzz_zone
	О
	

	2
	Границы зон с особыми условиями использования территорий
	pzz_zouit
	О
	

	3
	Комплексное развитие территорий
	pzz_krt
	У
	обязательно предоставляется в случае установления в ПЗЗ территорий, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории

	4
	Архитектурно-градостроительный облик
	pzz_ago
	У
	обязательно предоставляется в случае отображения в ПЗЗ территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства



Список используемых сокращений

О - обязательный файл
У - условно обязательный файл (обязателен при выполнении условия)

Имена файлов в составе геоинформационных слоев векторной модели ПЗЗ должны соответствовать шаблону:

<имя_класса> _<[poly] \ [line]>. <расширение>,

где [poly] \ [line] - одно из значений для явного указания типа локализации объектов в составе геоинформационного слоя (обязательно для классов с возможной двойной локализацией).
Двойная локализация заключается в возможности пространственного описания объектов одного класса в разных типах пространственных объектов (например, если объект может быть представлен линией или полигоном).
В таком случае объекты должны быть разнесены на 2 отдельных файла с одноименным названием, но разным суффиксом _[poly] \ [line]. Объекты одного набора данных классов, описанные несколькими файлами, должны содержать уникальные GUID в пределах всего набора данных, содержащегося в файлах.
В случае если объекты представляются только одной пространственной локализацией, добавление суффикса не требуется.
Состав и расширения файлов в составе геоинформационных слоев представлены в таблице 1.
Если в составе документа необходимо передавать пространственные данные объектов одного класса разного типа локализации (полигоны и линии), то необходимо сформировать два отдельных слоя для каждого типа локализации.

II. Описание состава атрибутивных данных векторной модели

Каждый класс пространственных данных (слой) в составе векторной модели ПЗЗ характеризуется наличием набора атрибутов, присущих всем объектам данного класса. С целью унификации описания объектов одного класса в составе ПЗЗ в таблице 3 приведено описание атрибутов векторной модели ПЗЗ.
В качестве типа данных GUID применяется универсально уникальный идентификатор (УУИд) - статистически уникальный 128-битный идентификатор, представленный в виде символьного поля длиной 36 символов в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 "Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Процедуры работы уполномоченных по регистрации ВОС. Часть 8. Создание, регистрация универсально уникальных идентификаторов (УУИд) и их использование в качестве компонентов идентификатора объекта АСН.1", утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 сентября 2011 г. N 256-ст "Об утверждении национального стандарта".
Значения, указываемые данным типом, в атрибуте GLOBALID, должны идентифицировать один уникальный самодостаточный объект в наборе данных одного класса.
Для атрибутов, которые заполняются на основе справочников, должны указываться значения из соответствующего справочника (приложение к настоящим требованиям).
Данные (наименования полей, значения) в файлах должны быть выполнены в кодировке Unicode (UTF-8).

Таблица 3

Состав атрибутивных данных векторной модели ПЗЗ


	N
п/п
	Атрибут
	Имя поля
	Тип данных
	Наличие атрибута в составе файла векторной модели в ПЗЗ
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Границы территориальных зон (класс pzz_zone, вид локализации - площадной, с учетом строгой топологии)

	1.1
	Уникальный идентификатор
	GLOBALID
	GUID
	О
	уникальный идентификатор (строка вида xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx)

	1.2
	Код территориальной зоны
	ZONECODE
	символьное
	О
	буквенно-цифровое обозначение территориальной зоны в соответствии со справочником "Территориальные зоны"

	1.3
	Наименование территориальной зоны
	ZONENAME
	символьное
	О
	наименование территориальной зоны в соответствии со справочником "Территориальные зоны"

	1.4
	Площадь, га
	AREA
	вещественное
	О
	

	1.5
	Код ОКТМО территории муниципального образования, в границах которого расположена территориальная зона
	ОКТМО
	символьное
	О
	указывается на основании Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований

	1.6
	Код класса в соответствии со справочником
	ZONECLASS
	символьное
	О
	код класса в соответствии со справочником "Территориальные зоны"

	2. Границы зон с особыми условиями использования территорий (класс pzz_zouit, вид локализации - площадной)

	2.1
	Уникальный идентификатор
	GLOBALID
	GUID
	О
	уникальный идентификатор (строка вида xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx)

	2.2
	Код зоны с особыми условиями использования территорий
	ZONECODE
	символьное
	О
	код зоны с особыми условиями использования территорий в соответствии со справочником "Зоны с особыми условиями использования территорий"

	2.3
	Наименование зоны с особыми условиями использования территории
	ZONENAME
	символьное
	О
	

	2.4
	Код ОКТМО территории муниципального образования, в границах которого расположена зона с особыми условиями использования территории
	ОКТМО
	символьное
	О
	указывается на основании Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований

	2.5
	Реестровый номер зоны с особыми условиями использования территории
	CADNUM
	символьное
	У
	обязательно для заполнения в отношении существующих зон с особыми условиями использования территории, сведения о которых внесены в ЕГРН

	2.6
	Код класса
	CLASSID
	символьное
	О
	код класса в соответствии со справочником "Зоны с особыми условиями использования территорий"

	2.7
	Статус зоны с особыми условиями использования территории
	STATUS
	целое
	О
	1 - существующая, 2 - планируемая

	3. Комплексное развитие территорий (класс pzz_krt, вид локализации - площадной)

	3.1
	Уникальный идентификатор
	GLOBALID
	GUID
	О
	уникальный идентификатор (строка вида xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx)

	3.2
	Код территории
	CLASSID
	символьное
	О
	код территории в соответствии со справочником "Комплексное развитие территорий"

	3.3
	Местоположение
	ADDRESS
	символьное
	Н
	

	3.4
	Площадь территории, га
	AREA
	вещественное
	О
	

	3.5
	Код ОКТМО территории муниципального образования, в границах которого расположена территория для комплексного развития территорий
	ОКТМО
	символьное
	О
	указывается на основании Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований

	4. Архитектурно-градостроительный облик (класс pzz_ago, вид локализации - площадной)

	4.1
	Уникальный идентификатор
	GLOBALID
	GUID
	О
	уникальный идентификатор (строка вида xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx)

	4.2
	Код территории
	CLASSID
	символьное
	О
	код территории в соответствии со справочником "Архитектурно-градостроительный облик"

	4.3
	Местоположение
	ADDRESS
	символьное
	Н
	

	4.4
	Код ОКТМО территории муниципального образования, в границах которого предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства
	ОКТМО
	символьное
	О
	указывается на основании Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований




Список используемых сокращений

Н - необязательный атрибут
О - обязательный атрибут
У - условно обязательный атрибут (обязателен при выполнении условия)
ЕГРН - Единый государственный реестр недвижимости

III. Классификаторы и справочники, применяемые
при формировании данных векторной модели ПЗЗ

Для кодирования территориальной принадлежности объектов класса должен применяться Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований.
Для целей унификации представления информации на картах в составе векторной модели ПЗЗ должны использоваться справочники, приведенные в приложении к настоящим требованиям.
Коды, используемые в справочниках, указываются в кодировке Unicode (UTF-8).
Для отображения условных обозначений используется цветовая модель RGB.





Приложение
к требованиям

[bookmark: P369]СПРАВОЧНИКИ,
применяемые при формировании данных векторной модели правил
землепользования и застройки муниципальных образований
Ярославской области

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
ЯО от 24.07.2026 N 27)
	



Справочник "Территориальные зоны"

	Код
	Код класса
	Описание
	Условное обозначение
	Описание стилевого оформления условного обозначения

	1
	2
	3
	4
	5

	Жилые зоны

	Ж-1
	218010010101
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Ж-1
	[image: ] <1>

	Ж-2
	218010010102
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки
	Ж-2
	[image: ] <2>

	Ж-3
	218010010103
	Зона малоэтажной жилой застройки
	Ж-3
	[image: ] <3>

	Ж-4
	218010010104
	Зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами
	Ж-4
	[image: ] <4>

	Ж-5
	218010010105
	Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами
	Ж-5
	[image: ] <5>

	ЖС
	218010010106
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами в сельской местности
	ЖС
	[image: ] <6>

	ЖЛ
	218010010107
	Зона, предназначенная для ведения личного подсобного хозяйства
	ЖЛ
	[image: ] <7>

	ОЖ
	218010010108
	Общественно-жилая зона
	ОЖ
	[image: ] <8>

	Зоны ограниченного использования

	ДУ
	218010020201
	Зона образовательных организаций для детей
	ДУ
	[image: ] <9>

	Общественно-деловые зоны

	ОД-1
	218010030301
	Зона делового и коммерческого назначения
	ОД-1
	[image: ] <10>

	ОД-2
	218010030302
	Зона размещения объектов общественного назначения
	ОД-2
	[image: ] <11>

	ОД-3
	218010030303
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	ОД-3
	[image: ] <12>

	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

	П-1
	218010040401
	Производственная зона, IV, V класс опасности
	П-1
	[image: ] <13>

	П-2
	218010040402
	Производственная зона, III - I класс опасности
	П-2
	[image: ] <14>

	П-3
	218010040403
	Многофункциональная производственная зона
	П-3
	[image: ] <15>

	П-4
	218010040404
	Зона объектов хранения автотранспорта
	П-4
	[image: ] <16>

	И
	218010050501
	Зона инженерной инфраструктуры
	И
	[image: ] <17>

	Т
	218010060601
	Зона транспортной инфраструктуры
	Т
	[image: ] <18>

	К
	218010070701
	Коммунальная зона
	К
	[image: ] <19>

	Зоны сельскохозяйственного использования

	СХ-1
	218010080801
	Зона сельскохозяйственного использования
	СХ-1
	[image: ] <20>

	СХ-2
	218010080802
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	СХ-2
	[image: ] <21>

	СХ-3
	218010080803
	Зона садоводства и огородничества
	СХ-3
	[image: ] <22>

	СХ-4
	218010080804
	Зона садоводства и огородничества в границах населенного пункта
	СХ-4
	[image: ] <23>

	Зоны рекреационного назначения

	Р-1
	218010090901
	Зона рекреационного назначения
	Р-1
	[image: ] <24>

	Р-2
	218010090902
	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Р-2
	[image: ] <25>

	Р-3
	218010090903
	Зона отдыха
	Р-3
	[image: ] <26>

	Р-4
	218010090904
	Зона озелененных территорий специального назначения
	Р-4
	[image: ] <27>

	Зоны специального назначения

	СН-1
	218010011101
	Зона кладбищ
	СН-1
	[image: ] <28>

	СН-2
	218010011102
	Зона складирования и захоронения отходов
	СН-2
	[image: ] <29>

	СН-3
	218010011103
	Зона режимных территорий
	СН-3
	[image: ] <30>

	Иные зоны

	В
	218010012201
	Зона размещения водных объектов
	В
	[image: ] <31>

	ИЦ
	218010013302
	Зона исторического центра
	ИЦ
	[image: ] <32>

	(в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЯО от 24.07.2026 N 27)

	ИС
	218010013301
	Зона исторической застройки
	ИС
	[image: ] <33>

	(в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЯО от 24.07.2026 N 27)

	ПИ
	218010014401
	Зона добычи полезных ископаемых
	ПИ
	[image: ] <34>



Справочник "Зоны с особыми условиями
использования территорий"

	Код
	Код класса
	Наименование зоны с особыми условиями использования территорий
	Условное обозначение
	Описание стилевого оформления условного обозначения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	218020021001
	Охранная зона объекта культурного наследия
	ОЗ
	[image: ] <35>

	2
	218020021002
	Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
	ЗРЗ
	[image: ] <36>

	3
	218020021003
	Зона охраняемого природного ландшафта
	ЗОПЛ
	[image: ] <37>

	4
	218020021004
	Объединенная зона охраны объекта культурного наследия
	ООК
	[image: ] <38>

	5
	218020021005
	Защитная зона объекта культурного наследия
	ЗОК
	[image: ] <39>

	6
	218020022001
	Водоохранная зона
	ВЗ
	[image: ] <40>

	7
	218020023001
	Прибрежная защитная полоса
	ПЗП
	[image: ] <41>

	8
	218020024001
	Береговая полоса
	БП
	[image: ] <42>

	9
	218020025001
	Зона затопления
	ЗЗ
	[image: ] <43>

	10
	218020025002
	Зона подтопления
	ЗП
	[image: ] <44>

	11
	218020025003
	Рыбоохранная зона
	РОЗ
	[image: ] <45>

	12
	218020025004
	Рыбохозяйственная заповедная зона
	РХЗ
	[image: ] <46>

	13
	218020026001
	Зона охраняемого объекта
	ООБ
	[image: ] <47>

	14
	218020026002
	Иная охраняемая зона
	ИОЗ
	[image: ] <48>

	15
	218020027001
	Придорожная полоса
	ПП
	[image: ] <49>

	16
	218020027002
	Приаэродромная территория
	ПТ
	[image: ] <50>

	17
	218020027004
	Другие зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
	ДЗРФ
	[image: ] <51>

	18
	218020027004
	Зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов
	ЗОВО
	[image: ] <52>

	19
	218020027005
	Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства
	ОЗПРО
	[image: ] <53>

	20
	218020027006
	Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети
	ОЗПГГС
	[image: ] <54>

	21
	218020027007
	Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)
	ЗМРМТ
	[image: ] <55>

	22
	218020027008
	Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов
	СЗЗП
	[image: ] <56>

	23
	218020027009
	Санитарно-защитная зона радиационных объектов
	СЗЗР
	[image: ] <56>

	24
	218020028001
	Охранная зона железных дорог
	ОЗЖД
	[image: ] <57>

	25
	218020029001
	Охранная зона нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и аммиакопроводов
	ОЗННА
	[image: ] <58>

	26
	218020029002
	Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения
	ОЗГСГ
	[image: ] <58>

	27
	218020029003
	Охранная зона объектов электроэнергетики, объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)
	ОЗОЭ
	[image: ] <58>

	28
	218020029004
	Охранная зона линий и сооружений связи
	ОЗЛСС
	[image: ] <58>

	29
	218020029005
	Охранная зона гидроэнергетических объектов
	ОЗГО
	[image: ] <58>

	30
	218020029006
	Охранная зона тепловых сетей
	ОЗТС
	[image: ] <58>

	31
	218020029007
	Охранная зона канализационных сетей и сооружений
	ОЗКС
	[image: ] <58>

	32
	218020031001
	Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)
	ОЗООПТ
	[image: ] <59>

	33
	218020032001
	Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением
	ОЗСОИПВ
	[image: ] <60>

	34
	218020032002
	Охранная зона обсерваторий и иных научных объектов
	ОЗЗН
	[image: ] <60>

	35
	218020033001
	Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения
	ЗСО1
	[image: ] <61>

	36
	218020033002
	Второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения
	ЗСО
	[image: ] <62>

	37
	218020033003
	Третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения
	ЗСО3
	[image: ] <63>

	38
	218020033004
	Санитарно-защитная полоса водоводов
	СЗПВ
	[image: ] <64>

	39
	218020035001
	Первая зона округа санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов
	ППЗОС
	[image: ] <65>

	40
	218020035002
	Вторая зона округа санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов
	ВПЗОС
	[image: ] <66>

	41
	218020035003
	Третья зона округа санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов
	ТПЗОС
	[image: ] <67>



Справочник "Комплексное развитие территорий"

	Код
	Наименование территории
	Условное обозначение
	Описание стилевого оформления условного обозначения

	1
	Территория комплексного развития
	КРТ
	[image: ] <68>



Справочник "Архитектурно-градостроительный облик"

	Код
	Наименование территории
	Условное обозначение
	Описание стилевого оформления условного обозначения

	1
	Территория, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства
	АГО
	[image: ] <69>



--------------------------------
<1> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,15 мм, цвет - 0,0,0, цвет фоновой заливки - 255,255,50.
<2> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,15 мм, цвет - 0,0,0, цвет фоновой заливки - 238,215,54.
<3> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,15 мм, цвет - 0,0,0, цвет фоновой заливки - 255,170,0.
<4> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,15 мм, цвет - 0,0,0, цвет фоновой заливки - 255,120,20.
<5> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,15 мм, цвет - 0,0,0, цвет фоновой заливки - 255,0,0.
<6> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,15 мм, цвет - 0,0,0, цвет фоновой заливки - 255,253,118.
(в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЯО от 24.07.2026 N 27)
<7> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,15 мм, цвет - 0,0,0, цвет фоновой заливки - 208,224,176.
(в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЯО от 24.07.2026 N 27)
<8> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,15 мм, цвет - 0,0,0, цвет фоновой заливки - 127,62,136.
(в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЯО от 24.07.2026 N 27)
<9> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,15 мм, цвет - 0,0,0, цвет фоновой заливки - 203,87,156.
(в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЯО от 24.07.2026 N 27)
<10> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,15 мм, цвет - 0,0,0, цвет фоновой заливки - 200,120,245.
(в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЯО от 24.07.2026 N 27)
<11> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,15 мм, цвет - 0,0,0, цвет фоновой заливки - 190,0,190.
(в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЯО от 24.07.2026 N 27)
<12> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,15 мм, цвет - 0,0,0, цвет фоновой заливки - 255,50,205.
(в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЯО от 24.07.2026 N 27)
<13> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,15 мм, цвет - 0,0,0, цвет фоновой заливки - 50,80,120.
<14> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,15 мм, цвет - 0,0,0, цвет фоновой заливки - 140,90,70.
<15> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,15 мм, цвет - 0,0,0, цвет фоновой заливки - 192,192,192.
<16> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,15 мм, цвет - 0,0,0, цвет фоновой заливки - 160,140,100.
<17> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,15 мм, цвет - 0,0,0, цвет фоновой заливки - 100,150,150.
(в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЯО от 24.07.2026 N 27)
<18> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,15 мм, цвет - 0,0,0, цвет фоновой заливки - 109,109,130.
(в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЯО от 24.07.2026 N 27)
<19> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,15 мм, цвет - 0,0,0, цвет фоновой заливки - 190,150,130.
<20> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,15 мм, цвет - 0,0,0, цвет фоновой заливки - 255,255,190.
(в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЯО от 24.07.2026 N 27)
<21> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,15 мм, цвет - 0,0,0, цвет фоновой заливки - 192,192,0.
(в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЯО от 24.07.2026 N 27)
<22> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,15 мм, цвет - 0,0,0, цвет фоновой заливки - 170,255,0.
(в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЯО от 24.07.2026 N 27)
<23> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,15 мм, цвет - 0,0,0, цвет фоновой заливки - 210,255,168.
(в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЯО от 24.07.2026 N 27)
<24> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,15 мм, цвет - 0,0,0, цвет фоновой заливки - 133,186,132.
(в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЯО от 24.07.2026 N 27)
<25> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,15 мм, цвет - 0,0,0, цвет фоновой заливки - 28,143,105.
(в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЯО от 24.07.2026 N 27)
<26> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,15 мм, цвет - 0,0,0, цвет фоновой заливки - 250,188,188.
(в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЯО от 24.07.2026 N 27)
<27> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,15 мм, цвет - 0,0,0, цвет фоновой заливки - 0,255,197.
(в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЯО от 24.07.2026 N 27)
<28> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,15 мм, цвет - 0,0,0, графические элементы в виде крестов (2,0 x 2,0 мм) даются через 5,0 мм в шахматном порядке, цвет графических элементов - 0,0,0, цвет фоновой заливки - 48,80,0.
<29> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,15 мм, цвет - 0,0,0, цвет фоновой заливки - 210,210,255.
<30> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,15 мм, цвет - 0,0,0, цвет фоновой заливки - 160,180,160.
<31> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,15 мм, цвет - 0,0,0, цвет фоновой заливки - 185,239,255.
(в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЯО от 24.07.2026 N 27)
<32> Толщина линий штриховки - 0,5 мм, угол наклона - 45°, интервал между линиями штриховки - 2,0 мм, цвет штриховки - 168,0,0, толщина условного знака границы площадного объекта - 0,15 мм, цвет - 0,0,0, цвет фоновой заливки - 251,85,89.
<33> Толщина линий штриховки - 0,5 мм, угол наклона - 45°, интервал между линиями штриховки - 2,0 мм, цвет штриховки - 114,40,111, толщина условного знака границы площадного объекта - 0,15 мм, цвет - 0,0,0, цвет фоновой заливки - 203,131,174.
<34> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,15 мм, цвет - 0,0,0, цвет фоновой заливки - 235,191,123.
(в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЯО от 24.07.2026 N 27)
<35> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,3 мм, цвет - 168,0,132, толщина линий штриховки - 0,15 мм, угол наклона - 45°, интервал между линиями штриховки - 1,0 мм, цвет штриховки - 230,0,169, фоновая заливка отсутствует.
<36> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,3 мм, цвет - 255,85,0, толщина вертикальных линий штриховки - 0,15 мм, интервал между линиями штриховки - 1,0 мм, цвет штриховки - 255,170,0, фоновая заливка отсутствует.
(в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЯО от 24.07.2026 N 27)
<37> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,3 мм, цвет - 38,115,0, толщина горизонтальных линий штриховки - 0,15 мм, интервал между линиями штриховки - 1,0 мм, цвет штриховки - 152,230,0, фоновая заливка отсутствует.
<38> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,3 мм, штрихи - 3,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде вертикальных стрелок (1,0 мм) даются через 10,0 мм, цвет - 132,0,168, фоновая заливка отсутствует.
<39> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,3 мм, штрихи - 3,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде вертикальных стрелок (1,0 мм) даются через 10,0 мм, цвет - 255,0,255, фоновая заливка отсутствует.
<40> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,4 мм, штрихи - 5,0 мм через 2,0 мм, графический V-образный элемент, состоящий из двух линий, расположенных под углом 45° к оси линии и имеющих длину 1,0 мм, расходящихся из единого центра, располагать посередине штриха 5,0 мм, цвет - 0,38,115, фоновая заливка отсутствует.
<41> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,4 мм, штрих - 5,0 мм, интервал - 1,0 мм, штрих - 1,0 мм, графический V-образный элемент, состоящий из двух линий, расположенных под углом 45° к оси линии и имеющих длину 1,0 мм, расходящихся из единого центра, располагать посередине штриха 5,0 мм, цвет - 0,169,230, фоновая заливка отсутствует.
<42> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,4 мм, штрих - 5,0 мм, интервал - 1,0 мм, штрих - 1,0 мм, интервал - 1,0 мм, штрих - 1,0 мм, графический V-образный элемент, состоящий из двух линий, расположенных под углом 45° к оси линии и имеющих длину 1,0 мм, расходящихся из единого центра, располагать посередине штриха 5,0 мм, цвет - 0,77,168, фоновая заливка отсутствует.
<43> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,4 мм, графические элементы в виде крестов (1,0 x 1,0 мм) даются через 15,0 мм, цвет 255,0,0, фоновая заливка отсутствует.
<44> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,4 мм, графические элементы в виде крестов (1,0 x 1,0 мм) даются через 15,0 мм, цвет - 0,38,115, фоновая заливка отсутствует.
<45> Условный знак границы площадного объекта отсутствует, толщина линий штриховки - 0,6 мм, угол наклона - 45°, интервал между линиями штриховки - 3,0 мм, цвет штриховки - 0,169,230, фоновая заливка отсутствует.
<46> Условный знак границы площадного объекта отсутствует, толщина линий штриховки - 0,6 мм, угол наклона - 45°, интервал между линиями штриховки 3,0 мм, цвет штриховки 0,68,230, фоновая заливка отсутствует.
<47> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,3 мм, вертикальные штрихи толщиной 0,15 мм и высотой 1,0 мм давать парами с интервалом 1,0 мм и располагать через 10,0 мм, цвет - 0,0,0, фоновая заливка отсутствует.
<48> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,3 мм, вертикальные штрихи толщиной 0,15 мм и высотой 1,0 мм давать парами с интервалом 1,0 мм и располагать через 10,0 мм, цвет - 255,0,0, фоновая заливка отсутствует.
<49> Толщина условного знака границы площадного объекта 0,8 мм, средняя линия 0,15 мм, графические элементы диаметром 0,8 мм давать через 2,0 мм, цвет - 0,0,0, цвет графических элементов - 112,68,137, фоновая заливка отсутствует.
<50> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,3 мм, цвет - 137,68,68, толщина линий штриховки - 0,15 мм, угол наклона - 45°, интервал между линиями штриховки - 8,0 мм, цвет штриховки - 215,194,158, фоновая заливка отсутствует.
<51> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,3 мм, вертикальные штрихи высотой 1,0 мм и толщиной 0,2 мм давать парами с интервалом 1,0 мм через 5,0 мм в шахматном порядке, цвет - 112,56,56, фоновая заливка отсутствует.
<52> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,3 мм, цвет - 120,134,107, толщина линий штриховки - 0,15 мм, угол наклона - 45°, интервал между линиями штриховки - 8,0 мм, цвет штриховки - 120,134,107.
<53> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,3 мм, цвет - 177,18,16, толщина линий штриховки - 0,15 мм, угол наклона - 45°, интервал между линиями штриховки - 8,0 мм, цвет штриховки - 177,18,16.
<54> Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет - 117,52,0, толщина линий штриховки - 0,15 мм, угол наклона - 45°, интервал между линиями штриховки - 8,0 мм, цвет штриховки - 117,52,0.
<55> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,3 мм, цвет - 192,59,236, толщина линий штриховки - 0,15 мм, угол наклона - 45°, интервал между линиями штриховки - 8,0 мм, цвет штриховки - 192,59,236.
<56> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,3 мм, вертикальные штрихи высотой 0,5 мм и толщиной 0,15 мм давать через 10,0 мм, цвет - 0,0,0, фоновая заливка отсутствует.
(в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЯО от 24.07.2026 N 27)
<57> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,3 мм, цвет - 112,68,137, фоновая заливка отсутствует.
(в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЯО от 24.07.2026 N 27)
<58> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,3 мм, цвет - 112,56,56, фоновая заливка отсутствует.
(в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЯО от 24.07.2026 N 27)
<59> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,2 мм, вертикальные штрихи высотой 0,4 мм и толщиной 0,2 мм давать через 5,0 мм в шахматном порядке, цвет - 168,0,132, фоновая заливка отсутствует.
<60> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,4 мм, вертикальные штрихи высотой 0,5 мм и толщиной 0,2 мм давать через 5,0 мм в шахматном порядке, цвет - 168,0,132, фоновая заливка отсутствует.
(в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЯО от 24.07.2026 N 27)
<61> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,3 мм, графические элементы в виде крестов (1,0 x 1,0 мм) даются через 15,0 мм, цвет - 255,0,0, фоновая заливка отсутствует.
<62> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,3 мм, графические элементы в виде крестов (1,0 x 1,0 мм) даются через 15,0 мм, цвет - 0,38,115, фоновая заливка отсутствует.
<63> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,3 мм, графические элементы в виде крестов (1,0 x 1,0 мм) даются через 15,0 мм, цвет - 0,197,255, фоновая заливка отсутствует.
<64> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,3 мм, графические элементы в виде крестов (1,0 x 1,0 мм) даются через 15,0 мм, цвет - 170,102,205, фоновая заливка отсутствует.
<65> Толщина условного знака границы площадного объекта - 1,0 мм, штрихи 3,0 мм через 3,0 мм, толщина подложки - 1,2 мм, цвет - 255,85,0, цвет подложки - 255,255,255, фоновая заливка отсутствует.
<66> Толщина условного знака границы площадного объекта - 1,0 мм, штрихи 3,0 мм через 3,0 мм, толщина подложки - 1,2 мм, цвет - 223,115,255, цвет подложки - 255,255,255, фоновая заливка отсутствует.
<67> Толщина условного знака границы площадного объекта - 1,0 мм, штрихи 3,0 мм через 3,0 мм, толщина подложки - 1,2 мм, цвет - 158,215,194, цвет подложки - 255,255,255, фоновая заливка отсутствует.
<68> Толщина условного знака границы площадного объекта - 0,15 мм, цвет - 0,0,255, графические элементы в виде квадратов (1,5 x 1,5 мм) даются через 4,0 мм, цвет графических элементов - 0,0,255, фоновая заливка отсутствует.
<69> Цвет фоновой заливки - 240,155,79.
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